(module 142-0701-801 (layer F.Cu) (tedit 5D290825)
  (fp_text reference REF** (at -0.05 6.4) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value 142-0701-801 (at 6.7 5.65 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -5.6 0) (end 5.6 0) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (pad 2 smd rect (at 4.3815 2.665) (size 2.413 4.83) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 0 2.665) (size 2.286 4.83) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -4.3815 2.665) (size 2.413 4.83) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd trapezoid (at 0 5.16255) (size 2.4511 0.1651) (rect_delta 0 0.1651 ) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 0 5.3721) (size 2.6162 0.254) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -4.3815 5.969) (size 0.9652 0.9652) (drill 0.4572) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 4.3815 5.969) (size 0.9652 0.9652) (drill 0.4572) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -4.3815 2.65) (size 2.413 4.83) (layers B.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 4.3815 2.665) (size 2.413 4.83) (layers B.Cu F.Paste F.Mask))
)
