
(module TE_1-2328702-0 (layer F.Cu) (tedit 5F05B307)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -2.775 -2.11 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.015)))
  )
  (fp_text value TE_1-2328702-0 (at 3.065 4.14 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.015)))
  )
  (fp_line (start -5.75 -0.05) (end -5.65 -0.05) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -5.65 -0.05) (end 1.15 -0.05) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.15 -0.05) (end 1.25 -0.05) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.25 -0.05) (end 1.25 3.1) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.25 3.1) (end -5.75 3.1) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -5.75 3.1) (end -5.75 -0.05) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -5.65 -0.05) (end -5.65 -0.68) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -5.65 -0.68) (end 1.15 -0.68) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.15 -0.68) (end 1.15 -0.05) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -6.0 3.35) (end -6.0 -0.925) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -6.0 -0.925) (end 1.5 -0.925) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.5 -0.925) (end 1.5 3.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.5 3.35) (end -6.0 3.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -4.9 -0.05) (end -5.75 -0.05) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -5.75 -0.05) (end -5.75 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 0.4 -0.05) (end 1.25 -0.05) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.25 -0.05) (end 1.25 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -5.15 3.1) (end 0.65 3.1) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_circle (center -0.025 -1.125) (end 0.075 -1.125) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_circle (center -0.025 -1.125) (end 0.075 -1.125) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (pad 1 smd rect (at 0.0 0.0) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at -0.5 0.0) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at -1.0 0.0) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at -1.5 0.0) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd rect (at -2.0 0.0) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd rect (at -2.5 0.0) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 7 smd rect (at -3.0 0.0) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 8 smd rect (at -3.5 0.0) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 9 smd rect (at -4.0 0.0) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 10 smd rect (at -4.5 0.0) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad S1 smd rect (at 1.0 2.5) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad S2 smd rect (at -5.5 2.5) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)