(module R_Shunt_10052_Metric (layer F.Cu) (tedit 5F07E35F)
  (fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value R_Shunt_10052_Metric (at 0 -0.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -5.8 -3.4) (end 5.8 -3.4) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 5.8 -3.4) (end 5.8 3.4) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 5.8 3.4) (end -5.8 3.4) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -5.8 3.4) (end -5.8 -3.4) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -5.7 -3.3) (end 5.7 -3.3) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 5.7 -3.3) (end 5.7 3.3) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 5.7 3.3) (end -5.7 3.3) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -5.7 3.3) (end -5.7 -3.3) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -6 -3.6) (end 6 -3.6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 6 -3.6) (end 6 3.6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 6 3.6) (end -6 3.6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -6 3.6) (end -6 -3.6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (pad 1 smd rect (at -4.15 1.88) (size 2.7 2.44) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -4.15 0) (size 2.7 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 4.15 1.88) (size 2.7 2.44) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 4.15 -1.88) (size 2.7 2.44) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -4.15 -1.88) (size 2.7 2.44) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 4.15 0) (size 2.7 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
