(module TT_OARS-XP-4Terminal (layer F.Cu) (tedit 5DE34592)
  (fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value TT_OARS-XP-4Terminal (at 0 -0.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.4 -1.9) (end 1.4 -1.9) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.4 1.9) (end 1.4 1.9) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -5.5 -3.8) (end 5.5 -3.8) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 5.5 -3.8) (end 5.5 3.8) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 5.5 3.8) (end -5.5 3.8) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -5.5 3.8) (end -5.5 -3.8) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -5.4 -3.7) (end 5.4 -3.7) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 5.4 -3.7) (end 5.4 3.7) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 5.4 3.7) (end -5.4 3.7) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -5.4 3.7) (end -5.4 -3.7) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (pad 2 smd rect (at -3.45 0) (size 3.67 0.51) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 3.45 0) (size 3.67 0.51) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -3.45 -2.16) (size 3.67 2.79) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -3.45 2.16) (size 3.67 2.79) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 3.45 2.16) (size 3.67 2.79) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 3.45 -2.16) (size 3.67 2.79) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
