(module TQFP32-5x5mm (layer F.Cu) (tedit 5FF6852B)
  (fp_text reference U? (at 0 -4.2) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.1)))
  )
  (fp_text value TMC2590-TA (at 0.1 4.3) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.1)))
  )
  (fp_poly (pts (xy -0.3 0.7) (xy 0.3 0.7) (xy 0.3 1.3) (xy -0.3 1.3)) (layer F.Paste) (width 0.15))
  (fp_poly (pts (xy -0.3 -0.3) (xy 0.3 -0.3) (xy 0.3 0.3) (xy -0.3 0.3)) (layer F.Paste) (width 0.15))
  (fp_poly (pts (xy -1.3 -0.3) (xy -0.7 -0.3) (xy -0.7 0.3) (xy -1.3 0.3)) (layer F.Paste) (width 0.15))
  (fp_poly (pts (xy 0.7 -0.3) (xy 1.3 -0.3) (xy 1.3 0.3) (xy 0.7 0.3)) (layer F.Paste) (width 0.15))
  (fp_poly (pts (xy -0.3 -1.3) (xy 0.3 -1.3) (xy 0.3 -0.7) (xy -0.3 -0.7)) (layer F.Paste) (width 0.15))
  (fp_poly (pts (xy 0.7 -1.3) (xy 1.3 -1.3) (xy 1.3 -0.7) (xy 0.7 -0.7)) (layer F.Paste) (width 0.15))
  (fp_poly (pts (xy 0.7 0.7) (xy 1.3 0.7) (xy 1.3 1.3) (xy 0.7 1.3)) (layer F.Paste) (width 0.15))
  (fp_poly (pts (xy -1.3 0.7) (xy -0.7 0.7) (xy -0.7 1.3) (xy -1.3 1.3)) (layer F.Paste) (width 0.15))
  (fp_poly (pts (xy -1.3 -1.3) (xy -0.7 -1.3) (xy -0.7 -0.7) (xy -1.3 -0.7)) (layer F.Paste) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.1 2.5) (end -2.5 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 2.5 2.5) (end 2.1 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 2.1 -2.5) (end 2.5 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -2.5 -2.5) (end -2.5 -2.1) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_circle (center -2.7 -2.7) (end -2.7 -2.8) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_circle (center -2.7 -2.7) (end -2.7 -2.8) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.7 -3.5) (end 2.7 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -3.5 2.7) (end -3.5 -2.7) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 2.7 3.5) (end -2.7 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 3.5 -2.7) (end 3.5 2.7) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 2.5 -2.5) (end -2.5 -2.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 2.5 2.5) (end 2.5 -2.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -2.5 2.5) (end 2.5 2.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -2.5 -2.5) (end -2.5 2.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 2.7 3.5) (end 3.5 2.7) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 3.5 -2.7) (end 2.7 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -3.5 -2.7) (end -2.7 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -2.7 3.5) (end -3.5 2.7) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -2.5 2.5) (end -2.5 2.1) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 2.5 2.5) (end 2.5 2.1) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 2.5 -2.1) (end 2.5 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -2.5 -2.5) (end -2.1 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.1)))
  )
  (pad 32 smd roundrect (at -1.75 -2.7 90) (size 1.2 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 31 smd roundrect (at -1.25 -2.7 90) (size 1.2 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 30 smd roundrect (at -0.75 -2.7 90) (size 1.2 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 29 smd roundrect (at -0.25 -2.7 90) (size 1.2 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 28 smd roundrect (at 0.25 -2.7 90) (size 1.2 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 27 smd roundrect (at 0.75 -2.7 90) (size 1.2 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 26 smd roundrect (at 1.25 -2.7 90) (size 1.2 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 25 smd roundrect (at 1.75 -2.7 90) (size 1.2 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 24 smd roundrect (at 2.7 -1.75 180) (size 1.2 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 23 smd roundrect (at 2.7 -1.25 180) (size 1.2 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 22 smd roundrect (at 2.7 -0.75 180) (size 1.2 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 21 smd roundrect (at 2.7 -0.25 180) (size 1.2 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 20 smd roundrect (at 2.7 0.25 180) (size 1.2 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 19 smd roundrect (at 2.7 0.75 180) (size 1.2 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 18 smd roundrect (at 2.7 1.25 180) (size 1.2 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 17 smd roundrect (at 2.7 1.75 180) (size 1.2 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 16 smd roundrect (at 1.75 2.7 90) (size 1.2 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 15 smd roundrect (at 1.25 2.7 90) (size 1.2 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 14 smd roundrect (at 0.75 2.7 90) (size 1.2 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 13 smd roundrect (at 0.25 2.7 90) (size 1.2 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 12 smd roundrect (at -0.25 2.7 90) (size 1.2 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 11 smd roundrect (at -0.75 2.7 90) (size 1.2 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 10 smd roundrect (at -1.25 2.7 90) (size 1.2 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 9 smd roundrect (at -1.75 2.7 90) (size 1.2 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 8 smd roundrect (at -2.7 1.75) (size 1.2 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 7 smd roundrect (at -2.7 1.25) (size 1.2 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 6 smd roundrect (at -2.7 0.75) (size 1.2 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 5 smd roundrect (at -2.7 0.25) (size 1.2 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 4 smd roundrect (at -2.7 -0.25) (size 1.2 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 3 smd roundrect (at -2.7 -0.75) (size 1.2 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 2 smd roundrect (at -2.7 -1.25) (size 1.2 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 1 smd roundrect (at -2.7 -1.75) (size 1.2 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 33 smd roundrect (at 0 0 90) (size 2.8 2.8) (layers F.Cu F.Mask) (roundrect_rratio 0.02))
)
