(module Anaren_PD0810J5050S2HF (layer F.Cu) (tedit 5D8193CF)
  (fp_text reference REF** (at 0 1.85) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Anaren_PD0810J5050S2HF (at 0 -1.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_circle (center -0.79 0) (end -0.82 0.08) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.02 -0.64) (end 1.02 0.65) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.02 -0.64) (end -1.02 0.64) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.1 -0.75) (end 1.1 -0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.1 -0.75) (end 1.1 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.1 0.75) (end -1.1 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.1 0.75) (end -1.1 -0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.1 -0.75) (end 1.1 -0.75) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.1 -0.75) (end 1.1 0.75) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.1 0.75) (end -0.85 0.75) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -0.85 0.75) (end -1.1 0.45) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.1 0.45) (end -1.1 -0.75) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_text user %R (at 0.05 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
  )
  (pad 1 smd rect (at -0.65 0.495) (size 0.35 0.33) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 0.495) (size 0.35 0.33) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.65 0.495) (size 0.35 0.33) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -0.65 -0.495) (size 0.35 0.33) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0 -0.495) (size 0.35 0.33) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.65 -0.495) (size 0.35 0.33) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
