(module NXP_SOT143B (layer F.Cu) (tedit 5D822A3A)
  (fp_text reference REF** (at 0 2.4) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value NXP_SOT143B (at 0 -2.4) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.65 -1.5) (end 1.65 -1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.65 -1.5) (end 1.65 1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.65 1.5) (end -1.65 1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.65 1.5) (end -1.65 -1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -0.5 -0.7) (end 0.5 -0.7) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -0.1 0.7) (end 0.5 0.7) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.5 -0.7) (end 1.5 0.7) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.5 -0.7) (end -1.5 0.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.5 0.5) (end -1.3 0.7) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.5 0.7) (end 1.4 0.7) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.4 -0.7) (end 1.5 -0.7) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.5 -0.7) (end -1.4 -0.7) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.6 -0.8) (end 1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.6 -0.8) (end 1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.6 0.8) (end -1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.6 0.8) (end -1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (pad 4 smd rect (at -0.95 -1) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.05))
  (pad 3 smd rect (at 0.95 -1) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.05))
  (pad 2 smd rect (at 0.95 1) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.05))
  (pad 1 smd rect (at -0.75 1) (size 0.9 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.05))
)
