(module Infineon_SOT143 (layer F.Cu) (tedit 5D80D435)
  (fp_text reference REF** (at 0 -0.00508) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Infineon_SOT143 (at 0 -0.5) (layer F.Fab) hide
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user %R (at 0 -0.04064) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.45 -0.65) (end -1.45 0.65) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.45 0.65) (end 1.45 0.65) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.45 0.65) (end 1.45 -0.65) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.45 -0.65) (end -1.45 -0.65) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.55 -0.7) (end -1.55 0.7) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.55 0.7) (end -1.5 0.7) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.5 -0.65) (end 1.5 0.7) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -0.55 -0.7) (end 0.55 -0.7) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -0.1 0.7) (end 0.5 0.7) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.5 -0.8) (end -1.5 -1.55) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.5 -1.55) (end -0.5 -1.55) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -0.5 -1.55) (end -0.5 -0.8) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -0.5 -0.8) (end 0.5 -0.8) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 0.5 -0.8) (end 0.5 -1.55) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 0.5 -1.55) (end 1.5 -1.55) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.5 -1.55) (end 1.5 -0.8) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.5 -0.8) (end 1.65 -0.8) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.65 -0.8) (end 1.65 0.85) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.65 0.85) (end 1.5 0.85) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.5 0.85) (end 1.5 1.55) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.5 1.55) (end 0.5 1.55) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 0.5 1.55) (end 0.5 0.85) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 0.5 0.85) (end -0.1 0.85) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -0.1 0.85) (end -0.1 1.55) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -0.1 1.55) (end -1.5 1.55) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.5 1.55) (end -1.5 0.9) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.5 0.9) (end -1.7 0.9) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.7 0.9) (end -1.7 -0.8) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.7 -0.8) (end -1.5 -0.8) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (pad 1 smd rect (at -0.8 1) (size 1.2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1 1) (size 0.8 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1 -1) (size 0.8 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1 -1) (size 0.8 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
