(module SOIC_clipProgSmall (layer F.Cu) (tedit 5C59A3E2)
  (fp_text reference REF** (at 0 -3.302) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value CONN_soicProgSmall (at 0.127 1.397) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 1.27 -0.381) (end 1.27 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 2.54 -0.381) (end 2.54 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_arc (start 1.905 -0.381) (end 2.54 -0.381) (angle 180) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -3.81 0.381) (end 3.81 0.381) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 3.175 -2.54) (end -3.175 -2.54) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 3.175 0.381) (end 3.175 -2.54) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -3.175 -2.54) (end -3.175 0.381) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (pad 5 smd oval (at -1.905 -0.75) (size 0.8 1.5) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 4 smd oval (at -1.905 -0.75) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 3 smd oval (at -0.635 -0.75) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 smd oval (at 0.635 -0.75) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 smd oval (at 1.905 -0.75) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 6 smd oval (at -0.635 -0.75) (size 0.8 1.5) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 7 smd oval (at 0.635 -0.75) (size 0.8 1.5) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 8 smd oval (at 1.905 -0.75) (size 0.8 1.5) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -2.54 -1.905) (size 0.7 0.7) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -1.27 -1.905) (size 0.7 0.7) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -1.905) (size 0.7 0.7) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 1.27 -1.905) (size 0.7 0.7) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 2.54 -1.905) (size 0.7 0.7) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
)
