(module TI_VQFN-HR-7 (layer F.Cu) (tedit 5E80B50F)
  (fp_text reference REF** (at 0 1.9) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value %V (at 0 -0.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.1 -1.1) (end -1.1 1.1) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.1 1.1) (end 1.1 1.1) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.1 1.1) (end 1.1 -1.1) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.1 -1.1) (end -1.1 -1.1) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.3 -1.3) (end -1.3 1.3) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.3 1.3) (end 1.3 1.3) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.3 1.3) (end 1.3 -1.3) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.3 -1.3) (end -1.3 -1.3) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (pad 1 smd roundrect (at -0.625 -0.55) (size 1.15 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 3 smd roundrect (at -0.625 0.55) (size 1.15 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 2 smd roundrect (at -0.475 0) (size 1.45 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 7 smd roundrect (at 0.975 -0.75) (size 0.45 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 4 smd roundrect (at 0.975 0.75) (size 0.45 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 6 smd roundrect (at 0.975 -0.25) (size 0.45 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 5 smd roundrect (at 0.975 0.25) (size 0.45 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
)
