(module 2337019-1 (layer F.Cu) (tedit 5D27F93D)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.35) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value 2337019-1 (at 0 3.15) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -2.25 -1.25) (end -1.6 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.6 -1.25) (end -1.6 -1.65) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.6 -1.65) (end 1.6 -1.65) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.6 -1.65) (end 1.6 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.6 -1.25) (end 2.25 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 2.25 -1.25) (end 2.25 1.7) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 2.25 1.7) (end 0.75 1.7) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 0.75 1.7) (end 0.75 2.25) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 0.75 2.25) (end -0.75 2.25) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -0.75 2.25) (end -0.75 1.7) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -0.75 1.7) (end -2.25 1.7) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -2.25 1.7) (end -2.25 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.5 -1.55) (end 1.5 -1.55) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.5 -1.55) (end 1.5 1.55) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.5 1.55) (end -1.5 1.55) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.5 1.55) (end -1.5 -1.55) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (pad 1 smd rect (at 0 1.525) (size 1 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.495 0) (size 1.05 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.495 0) (size 1.05 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
