(module Conn_01x04_2mm_3mm_2.2mmPitch (layer F.Cu) (tedit 5F0A21FE)
  (fp_text reference REF** (at 2.5 0.1 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Conn_01x04_2mm_3mm_2.2mmPitch (at 0 -0.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 1 smd rect (at 0 -3.3 180) (size 3 2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 -1.1 180) (size 3 2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0 3.3) (size 3 2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0 1.1) (size 3 2) (layers F.Cu F.Mask))
)
