(module RFM-0505S (layer F.Cu) (tedit 5FF85F19)
  (fp_text reference REF** (at -0.1 -2.9) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value RFM-0505S (at 0 -0.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -5.9 1.4) (end 5.9 1.4) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 5.9 1.4) (end 5.9 -4.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 5.9 -4.8) (end -5.9 -4.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -5.9 -4.8) (end -5.9 1.4) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -6.1 -5) (end -6.1 1.6) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -6.1 1.6) (end 6.1 1.6) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 6.1 1.6) (end 6.1 -5) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 6.1 -5) (end -6.1 -5) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -5.7 -4.6) (end -5.7 1.2) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -5.7 1.2) (end 5.7 1.2) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 5.7 1.2) (end 5.7 -4.6) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 5.7 -4.6) (end -5.7 -4.6) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 3.81 0) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
)
