(module TDK_HHM1515B2 (layer F.Cu) (tedit 5D8190F1)
  (fp_text reference REF** (at 0 1.55) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value TDK_HHM1515B2 (at 0 -1.75) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -0.8 0.5) (end 0.9 0.5) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 0.9 0.5) (end 0.9 -0.5) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 0.9 -0.5) (end -0.9 -0.5) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -0.9 -0.5) (end -0.9 0.35) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -0.9 0.35) (end -0.8 0.5) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -0.75 -0.45) (end -0.85 -0.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -0.85 -0.45) (end -0.85 0.35) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -0.85 0.35) (end -0.75 0.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 0.75 0.45) (end 0.85 0.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 0.85 0.45) (end 0.85 -0.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 0.85 -0.45) (end 0.75 -0.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_circle (center -0.9 0.5) (end -0.95 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -0.8 -0.85) (end 0.8 -0.85) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 0.8 -0.85) (end 0.8 -0.6) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 0.8 -0.6) (end 0.95 -0.6) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 0.95 -0.6) (end 0.95 0.6) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 0.95 0.6) (end 0.8 0.6) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 0.8 0.6) (end 0.8 0.85) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 0.8 0.85) (end -0.8 0.85) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -0.8 0.85) (end -0.8 0.6) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -0.8 0.6) (end -0.95 0.6) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -0.95 0.6) (end -0.95 -0.55) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -0.95 -0.55) (end -0.8 -0.55) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -0.8 -0.55) (end -0.8 -0.85) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
  )
  (pad 1 smd rect (at -0.55 0.5) (size 0.3 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 0.5) (size 0.3 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.55 0.5) (size 0.3 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.55 -0.5) (size 0.3 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0 -0.5) (size 0.3 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -0.55 -0.5) (size 0.3 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
