(kicad_symbol_lib (version 20211014) (generator kicad_symbol_editor)
  (symbol "AT86RF215-ZU" (pin_names (offset 0.254)) (in_bom yes) (on_board yes)
    (property "Reference" "U" (id 0) (at 25.4 10.16 0)
      (effects (font (size 1.524 1.524)))
    )
    (property "Value" "AT86RF215-ZU" (id 1) (at 25.4 7.62 0)
      (effects (font (size 1.524 1.524)))
    )
    (property "Footprint" "QFN48_7X7_PQ_MCH" (id 2) (at 25.4 6.096 0)
      (effects (font (size 1.524 1.524)) hide)
    )
    (property "Datasheet" "" (id 3) (at 0 0 0)
      (effects (font (size 1.524 1.524)))
    )
    (property "ki_locked" "" (id 4) (at 0 0 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)))
    )
    (property "ki_fp_filters" "QFN48_7X7_PQ_MCH QFN48_7X7_PQ_MCH-M QFN48_7X7_PQ_MCH-L" (id 5) (at 0 0 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
    )
    (symbol "AT86RF215-ZU_1_1"
      (polyline
        (pts
          (xy 7.62 -53.34)
          (xy 43.18 -53.34)
        )
        (stroke (width 0.127) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type none))
      )
      (polyline
        (pts
          (xy 7.62 5.08)
          (xy 7.62 -53.34)
        )
        (stroke (width 0.127) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type none))
      )
      (polyline
        (pts
          (xy 43.18 -53.34)
          (xy 43.18 5.08)
        )
        (stroke (width 0.127) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type none))
      )
      (polyline
        (pts
          (xy 43.18 5.08)
          (xy 7.62 5.08)
        )
        (stroke (width 0.127) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type none))
      )
      (pin output line (at 50.8 -10.16 180) (length 7.62)
        (name "FEA24" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
        (number "1" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
      )
      (pin output line (at 50.8 -2.54 180) (length 7.62)
        (name "FEA09" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
        (number "11" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
      )
      (pin output line (at 50.8 -5.08 180) (length 7.62)
        (name "FEB09" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
        (number "12" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
      )
      (pin input line (at 0 -22.86 0) (length 7.62)
        (name "RSTN" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
        (number "13" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
      )
      (pin input line (at 0 -30.48 0) (length 7.62)
        (name "TCXO" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
        (number "17" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
      )
      (pin output line (at 0 -33.02 0) (length 7.62)
        (name "XTAL2" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
        (number "18" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
      )
      (pin output line (at 50.8 -12.7 180) (length 7.62)
        (name "FEB24" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
        (number "2" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
      )
      (pin output line (at 0 0 0) (length 7.62)
        (name "CLKO" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
        (number "22" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
      )
      (pin input line (at 0 -40.64 0) (length 7.62)
        (name "TXCLKN" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
        (number "25" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
      )
      (pin input line (at 0 -38.1 0) (length 7.62)
        (name "TXCLKP" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
        (number "26" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
      )
      (pin input line (at 0 -48.26 0) (length 7.62)
        (name "TXDN" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
        (number "27" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
      )
      (pin input line (at 0 -45.72 0) (length 7.62)
        (name "TXDP" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
        (number "28" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
      )
      (pin output line (at 50.8 -35.56 180) (length 7.62)
        (name "RXDN09" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
        (number "30" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
      )
      (pin output line (at 50.8 -33.02 180) (length 7.62)
        (name "RXDP09" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
        (number "31" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
      )
      (pin output line (at 50.8 -20.32 180) (length 7.62)
        (name "RXCLKN" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
        (number "33" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
      )
      (pin output line (at 50.8 -17.78 180) (length 7.62)
        (name "RXCLKP" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
        (number "34" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
      )
      (pin output line (at 50.8 -27.94 180) (length 7.62)
        (name "RXDN24" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
        (number "35" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
      )
      (pin output line (at 50.8 -25.4 180) (length 7.62)
        (name "RXDP24" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
        (number "36" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
      )
      (pin bidirectional line (at 50.8 -48.26 180) (length 7.62)
        (name "RFP24" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
        (number "4" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
      )
      (pin output line (at 0 -25.4 0) (length 7.62)
        (name "IRQ" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
        (number "40" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
      )
      (pin input line (at 0 -5.08 0) (length 7.62)
        (name "SCLK" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
        (number "41" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
      )
      (pin input line (at 0 -7.62 0) (length 7.62)
        (name "SELN" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
        (number "42" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
      )
      (pin input line (at 0 -12.7 0) (length 7.62)
        (name "MOSI" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
        (number "43" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
      )
      (pin output line (at 0 -10.16 0) (length 7.62)
        (name "MISO" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
        (number "44" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
      )
      (pin bidirectional line (at 50.8 -50.8 180) (length 7.62)
        (name "RFN24" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
        (number "5" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
      )
      (pin bidirectional line (at 50.8 -40.64 180) (length 7.62)
        (name "RFP09" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
        (number "8" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
      )
      (pin bidirectional line (at 50.8 -43.18 180) (length 7.62)
        (name "RFN09" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
        (number "9" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
      )
    )
    (symbol "AT86RF215-ZU_2_1"
      (polyline
        (pts
          (xy 7.62 -71.12)
          (xy 33.02 -71.12)
        )
        (stroke (width 0.127) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type none))
      )
      (polyline
        (pts
          (xy 7.62 7.62)
          (xy 7.62 -71.12)
        )
        (stroke (width 0.127) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type none))
      )
      (polyline
        (pts
          (xy 33.02 -71.12)
          (xy 33.02 7.62)
        )
        (stroke (width 0.127) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type none))
      )
      (polyline
        (pts
          (xy 33.02 7.62)
          (xy 7.62 7.62)
        )
        (stroke (width 0.127) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type none))
      )
      (pin power_in line (at 0 -38.1 0) (length 7.62)
        (name "AVSS" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
        (number "10" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
      )
      (pin power_in line (at 0 0 0) (length 7.62)
        (name "AVDD0" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
        (number "14" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
      )
      (pin power_in line (at 0 -22.86 0) (length 7.62)
        (name "EVDD" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
        (number "15" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
      )
      (pin power_in line (at 0 -40.64 0) (length 7.62)
        (name "AVSS" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
        (number "16" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
      )
      (pin power_in line (at 0 -43.18 0) (length 7.62)
        (name "AVSS" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
        (number "19" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
      )
      (pin power_in line (at 0 -55.88 0) (length 7.62)
        (name "DVSS" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
        (number "20" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
      )
      (pin power_in line (at 0 -7.62 0) (length 7.62)
        (name "DEVDD" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
        (number "21" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
      )
      (pin power_in line (at 0 -58.42 0) (length 7.62)
        (name "DVSS" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
        (number "23" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
      )
      (pin power_in line (at 0 -60.96 0) (length 7.62)
        (name "DVSS" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
        (number "24" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
      )
      (pin power_in line (at 0 -10.16 0) (length 7.62)
        (name "DEVDD" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
        (number "29" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
      )
      (pin power_in line (at 0 -30.48 0) (length 7.62)
        (name "AVSS" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
        (number "3" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
      )
      (pin power_in line (at 0 -63.5 0) (length 7.62)
        (name "DVSS" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
        (number "32" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
      )
      (pin power_in line (at 0 -17.78 0) (length 7.62)
        (name "DVDD" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
        (number "37" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
      )
      (pin power_in line (at 0 -66.04 0) (length 7.62)
        (name "DVSS" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
        (number "38" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
      )
      (pin power_in line (at 0 -12.7 0) (length 7.62)
        (name "DEVDD" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
        (number "39" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
      )
      (pin power_in line (at 0 -45.72 0) (length 7.62)
        (name "AVSS" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
        (number "45" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
      )
      (pin power_in line (at 0 -25.4 0) (length 7.62)
        (name "EVDD" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
        (number "46" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
      )
      (pin power_in line (at 0 -2.54 0) (length 7.62)
        (name "AVDD1" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
        (number "47" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
      )
      (pin power_in line (at 0 -48.26 0) (length 7.62)
        (name "AVSS" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
        (number "48" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
      )
      (pin power_in line (at 0 -50.8 0) (length 7.62)
        (name "AVSS" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
        (number "49" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
      )
      (pin power_in line (at 0 -33.02 0) (length 7.62)
        (name "AVSS" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
        (number "6" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
      )
      (pin power_in line (at 0 -35.56 0) (length 7.62)
        (name "AVSS" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
        (number "7" (effects (font (size 1.4986 1.4986))))
      )
    )
  )
)
